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Anleitung: CEECOACH PLUS Updater – Konfiguration
Stand: November 2026
Der CEECOACH PLUS Updater wurde überarbeitet. Neben der Firmware-Aktualisierung kannst Du jetzt auch die wichtigsten Geräteeinstellungen Deines CEECOACH PLUS direkt am Computer anpassen.
Der Updater hat zwei Reiter:
· Aktualisierung – spielt eine neue Firmware auf das Gerät.
· Configuration – stellt Sprachansagen, Abschaltzeit, Signaltöne und die Sprachaktivierung ein.
Diese Anleitung erklärt alle Einstellungen im Reiter Configuration.
Tipp: Zu jeder Einstellung zeigt der Updater einen kurzen Hilfetext an. Fahre dazu mit der Maus über die Bezeichnung der Einstellung.
Verbindung herstellen
Sobald das Gerät verbunden ist, erscheint unten im Fenster die Meldung „Verbindung zum Gerät erfolgreich hergestellt“ mit einem grünen Balken.
1. Starte den CEECOACH PLUS Updater.
1. Verbinde den CEECOACH PLUS per USB-Kabel mit dem Computer.
1. Warte, bis die Statusleiste grün ist.
1. Wechsle in den Reiter Configuration. Dort siehst Du die aktuellen Einstellungen des Geräts.
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Abb. 1: Reiter „Configuration“ mit grüner Statusleiste nach erfolgreicher Verbindung
Sprache der Sprachansagen
Hier legst Du fest, in welcher Sprache der CEECOACH PLUS seine Ansagen spricht.
· Optionen: Englisch, Deutsch, Französisch
· So geht’s: Klicke auf das Auswahlfeld und wähle die gewünschte Sprache aus der Liste.
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Abb. 2: Auswahlliste mit Englisch, Deutsch und Französisch
Automatisch Ausschalten
Hier stellst Du ein, nach welcher Zeit sich das Gerät von selbst ausschaltet.
· Funktion: Das Gerät schaltet sich automatisch ab, wenn sich kein anderes verbundenes Gerät in Funkreichweite befindet.
· Beispiel: „Nach 5 Minuten“ – ist 5 Minuten lang kein Partnergerät erreichbar, schaltet sich der CEECOACH PLUS ab und schont so den Akku.
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Abb. 3: Hilfetext zur Einstellung „Automatisch Ausschalten“
Ansage Mikrofon-Stummschaltung
Ist das Mikrofon stummgeschaltet, erinnert Dich der CEECOACH PLUS regelmäßig per Ansage daran. Hier stellst Du ein, wie oft diese Ansage wiederholt wird.
· Funktion: Wiederholrate der Ansage bei stummgeschaltetem Mikrofon.
· „Aus“: Die Erinnerung wird nicht wiederholt.
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Abb. 4: Hilfetext zur Einstellung „Ansage Mikrofon-Stummschaltung“
Ansage niedriger Ladezustand
Wird der Akku schwach, weist Dich der CEECOACH PLUS per Sprachansage darauf hin. Hier legst Du fest, in welchem Abstand diese Warnung wiederholt wird.
· Beispiel: „Alle 5 Minuten“ – bei niedrigem Akkustand ertönt die Warnung alle 5 Minuten.
BT-HS Quittierungston aus
Veränderst Du am CEECOACH PLUS die Lautstärke, bestätigt das Gerät jede Änderung mit einem „Piep“ in Deinem Bluetooth-Headset (BT-HS).
· Warum abschalten? Manche Bluetooth-Headsets quittieren die Lautstärkeänderung bereits selbst. Dann hörst Du zwei Töne.
· Häkchen gesetzt: Der geräteseitige Bestätigungston ist ausgeschaltet.
· Kein Häkchen: Der CEECOACH PLUS gibt den Bestätigungston aus.
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Abb. 5: Hilfetext zur Einstellung „BT-HS Quittierungston aus“
Sprachaktivierung
Die Sprachaktivierung unterdrückt Störgeräusche während Sprechpausen.
· Häkchen gesetzt: Sprachaktivierung ist aktiv.
· Kein Häkchen: Sprachaktivierung ist deaktiviert. Das kann sinnvoll sein, wenn die Funktion in bestimmten Situationen zu unerwünschtem Verhalten führt.
· Nicht bei allen Geräten nötig: Oft reicht es, die Funktion nur an einem Gerät abzuschalten, z. B. am Trainergerät.
Wichtig: Innerhalb einer Gruppe dürfen maximal vier Geräte die Sprachaktivierung deaktiviert haben.
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Abb. 6: Hilfetext zur Einstellung „Sprachaktivierung“
Einstellungen übertragen und zurücksetzen
Geänderte Einstellungen werden erst mit „Gerät aktualisieren“ auf den CEECOACH PLUS übertragen. Solange nichts geändert wurde, sind beide Schaltflächen ausgegraut.
1. Passe die gewünschten Einstellungen an.
1. Klicke auf Gerät aktualisieren.
1. Trenne das Gerät erst, wenn die Übertragung abgeschlossen ist.
Mit Einstellungen zurücksetzen setzt Du die Konfiguration auf die Werkseinstellungen zurück.
Übersicht aller Einstellungen
	Einstellung
	Art
	Beispielwert
	Wirkung

	Sprache der Sprachansagen
	Auswahl
	Englisch
	Sprache der Ansagen (Englisch, Deutsch, Französisch)

	Automatisch Ausschalten
	Auswahl
	Nach 5 Minuten
	Abschalten, wenn kein Partnergerät in Reichweite ist

	Ansage Mikrofon-Stummschaltung
	Auswahl
	Aus
	Wiederholrate der Erinnerung bei stummem Mikrofon

	Ansage niedriger Ladezustand
	Auswahl
	Alle 5 Minuten
	Wiederholrate der Akku-Warnung

	BT-HS Quittierungston aus
	Häkchen
	Aktiviert
	Schaltet den „Piep“ bei Lautstärkeänderung ab

	Sprachaktivierung
	Häkchen
	Aktiviert
	Unterdrückt Störgeräusche in Sprechpausen
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Aktualisierung Configuration

Sprache der Sprachansagen: Englisch v
Automatisch Ausschalten: Nach 5 Minuten v
Ansage Mikrofon A

Stummschaltung: us v
Ansage niedriger Ladezustand: Alle 5 Minuten v
BT-HS Quittierungston aus:
Sprachaktivierung:
Einstellungen zurlicksetzen Gerat aktualisieren

Verbindung zum Gerat erfolgreich hergestellt
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Ansage Mikrofon Deutsch
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Ansage niedriger Ladezustand: Alle 5 Minuten v
BT-HS Quittierungston aus:
Sprachaktivierung:
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Verbindung zum Gerat erfolgreich hergestellt
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Aktualisierung Configuration

Sprache der Sprachansagen: Englisch v

Automatisch Ausschalten: [} Nach 5 Minuten v

Ans: Mit diesem Mentipunkt kannst Du die Zeitdauer bis zum automatischen
Stun Ausschalten einstellen. Das Gerat schaltet sich automatisch ab, wenn kein
anderes verbundenes Gerat in der Funkreichweite ist.

Ansz

BT-HS Quittierungston aus:
Sprachaktivierung:
Einstellungen zurlcksetzen Gerat aktualisieren

Verbindung zum Gerat erfolgreich hergestellt
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Ansage Mikrofon A o

Stummschaltung: [} us

Ans: it diesem Meniipunkt kannst Du die Wiederholrate der Ansage bei
stummgeschaltetem Mikrofon einstellen.
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Sprachaktivierung:
Einstellungen zurlcksetzen Gerat aktualisieren

Verbindung zum Gerat erfolgreich hergestellt
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Aktualisierung Configuration

Sprache der Sprachansagen: Englisch v
Automatisch Ausschalten: Nach 5 Minuten v
Ansage Mikrofon A

Stummschaltung: us M
Ansage niedriger Ladezustand: Alle 5 Minuten v
BT-HS Quittierungston aus: [}

Regulierst Du die Lautstarke an Deinem Gerat wird jede Veranderung mit
einem ,Peep” in Deinem Headset quittiert. Da einige Bluetooth Headsets
die Lautstarkeanderung selbstandig quittieren, kannst Du mit diesem

Menupunkt die geratseitige Quittierung abschalten.
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Verbindung zum Gerat erfolgreich hergestellt
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Aktualisierung Configuration

Sprache der Sprachansagen: Englisch v

Automatisch Ausschalten: Nach 5 Minuten v

Ansage Mikrofon

Stummschaltung: — M
Ansage niedriger Ladezustand: Alle 5 Minuten v
BT-HS Quittierungston aus:
Sprachaktivierung: [}

Das Gerat verfligt Gber eine innovative Sprachaktivierung, die

Storgerausche wahrend Sprechpausen unterdriickt. In bestimmten

Situationen kann dies jedoch zu unerwiinschtem Verhalten fiihren. Du

Verk kannst diese Funktion hier deaktivieren. Es ist nicht erforderlich, die
Funktion bei allen Geraten innerhalb einer Gruppe abzuschalten — haufig
genuigt es, dies beispielsweise nur flr das Trainergerat zu tun. Beachte
jedoch, dass innerhalb einer Gruppe maximal vier Gerate diese Funktion
deaktiviert haben dirfen.
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